**Urządzenie wysokociśnieniowe do dezynfekcji i mycia do pracy w szczególnie trudnych warunkach:**

Natężenie (Ph/V/Hz): 3/400/50

Wydajność tłoczenia max. (l/h) 1000

Ciśnienie robocze (bar/Mpa) maks. 250/maks. 25

Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 273/27,3

Moc przyłącza (kW) min. 9,2

Waga z akcesoriami max. (kg) 67,5

Wymiary min. (dł. x szer. x wys.) (mm) 547 x 543 x 1104