**Pompa beczkowa na substancje: olej napędowy oraz opałowy:**

Wydajność min. 35 l/min

Maks. wys. tłoczenia przy głęb. zanurzenia 1,6 m 5 m

Dł. węża ssącego / odprowadzającego do indywidualnego odmierzania min. 6 m

Długość węża ssącego min. 6 m

Średnica nominalna węża min. DN 19

Lepkość przy +20 °C maks. 20 mPas

Napięcie 230 V

Moc 224 W