**Umundurowanie osobiste i specjalne 12 szt.,** zgodne z ZARZĄDZENIEM NR 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej.

W skład którego wchodzi:

1.Ubranie koszarowe koloru czarnego z napisami straż i odblaskami (bluza, spodnie czapka) 6kpl rozmiar: B4, A4, D3, A3, C3, A3 do tego Bielizna trudnopalna składająca się z koszulki i spodni 6kpl, rozmiar XL -4 szt., rozmiar L – 2 szt.

2.Ubrania specjalne:

- (Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne)

Ubranie składa się z kurtki i spodni "ciężkich" oraz kurtki lekkiej. Konstrukcja 3 warstwowa tkanina wierzchnia koloru piaskowego wykonana z Nomexu i kevlaru. Bariera przeciw wilgotnościowa/izolacja/podszewka GORE-TEX. Wodoodporna plisa z rzepem na całej długości zamka, zamek umożliwiający natychmiastowe ściągnięcie kurtki, regulowany kołnierz typu stójka zapinany na rzep, wzmocnienia na ramiona z materiału zabezpieczone warstwą sylikonowo-węglową przed uszkodzeniami mechanicznymi, ergonomiczne wzmocnienia na łokciach, otwory inspekcyjne do kontroli stanu membrany, dookoła kurtki wszyty kanał do przeprowadzenia pasa ratowniczego, kieszenie piersiowe na radiostację, uchwyt do latarki z karabińczykiem, ściągacze na nadgarstki z otworem na kciuk. Z tyłu napis STRAŻ . (kurtka ciężka i spodnie)

kurtka lekka o konstrukcji jednowarstwowej części ubrania spełniającego wymagania normy

Konstrukcja 3 warstwowa tkanina wierzchnia koloru piaskowego wykonana z Nomexu i kevlaru. Bariera przeciw wilgotnościowa/izolacja/podszewka GORE-TEX. Pas regulowany za pomocą rzepu ergonomiczne wzmocnienie na kolanach pokryte warstwą tkaniny, nogawki z systemem antypoślizgowym, otwory inspekcyjne do kontroli stanu membrany – 6 kpl.

4. Rękawice specjalne czterowarstwowe – rozmiar 9

5. Hełm strażacki posiadający osłonę na kark, okulary, przyłbicę ochronną, latarkę LED mocowaną w centralnej części hełmu, Prosta i szybka regulacja rozmiaru hełmu z zewnątrz umożliwiającego obsługę w rękawicach specjalnych izolacja elektryczna C kontakt z płynnymi chemikaliami , -40 °C - w zestawie z Kominiarką niepalną koloru białego 6szt

6. Buty specjalne wykonane z zgodnie z normą PN-EN 15090:2008 (lub normy równoważnej) posiadające system wiązania BOA z osłoną zabezpieczającą możliwość błyskawicznego założenia / zdjęcia butów, paski odblaskowe, nieprzemakalna i oddychająca membrana SYMPATEX 6 par, rozmiar: 43 – 3 szt; 44 – 1 szt., 47 – 2 szt.

7. rękawice techniczne 6 par, rozmiar - 9