Dmuchawa spalinowa

Pojemność skokowa cm³ min. 64,8

Ciężar kg min. 10

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) min. 101

Poziom mocy akustycznej dB(A) min. 109

Wartość drgań m/s² min. 2,5

Wartość drgań - prawa strona m/s² min. 2,5

Siła nadmuchu N min. 35

Prędkość powietrza m/s min. 74

Wydajność turbiny m³/h min. 1.550

Maks. prędkość powietrza m/s min. 88

Maksymalna wydajność turbiny m³/h min. 1.860

Komfortowy system nośny z pasem biodrowym