**Odkurzacz do zbierania wody:**

Natężenie (Ph/V/Hz) 3/400/50

Wydatek powietrza min. (l/s) 50

Podciśnienie min. (mbar/kPa) 235/23,5

Pojemność zbiornika min. (l) 50

Moc znamionowa min. (W) 2350

Maksymalny pobór mocy pompy odprowadzającej min. (W) 800

Średnica znamionowa ID 40

Długość przewodu zasilającego min. (m) 10

Waga min. (kg) 20

Wymiary min. (dł. x szer. x wys.) (mm): 570 x 430 x 860